Control Module

|  | Catalog Edit :

Control Module

Servo Controller
SV95
ควบคุมวาล์วแบบมอเตอร์
ควบคุมการเปิดวาล์ว 0 - 100%
สัญญาณควบคุม 4-20 mA หรือ 0-10 VDC
Relay Contact Output

| Zero Speed Relay SR95 ตรวจจับการหมุนของมอเตอร์ ตรวจจับการทำงานของสายพาน ใช้กับ Proximity Switch ได้ทุกชนิด
| Jet Pulser JP16 ควบคุมการ ปิด / เปิด ของวาล์วระบบกรองฝุ่น (Dust Filter) ตั้งเวลาการเปิดและปิดได้ ควบคุมวาล์วได้สูงสุด 16 ชุด
| Jet Pulser JP99 ควบคุมการปิด - เปิด ของวาล์วระบบกรองฝุ่น (Dust Filter) ตั้งเวลาการเปิดและปิดได้ ควบคุมวาล์วได้สูงสุด 10 ชุด
| Heater Break Relay HB20 Current Input (0-5 A, 0-10 A) Operating Mode Under or Over